**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА**

**ПАРТИЈА 2. Ситан водоводни материјал**

**Ставке од 1 до 61**

**ЗА ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ**:

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем.

-На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајући (тзв. „цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

-Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

**Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености:**

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући за НП=10, или одговарајући, не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ISO/IEC 17025 или одговарајући);

4.Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за пиће издате од међународне организације(DVGW, KIWA и сл.), акредитоване за издавање сертификата.

5.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

**Ставке од 62 до 82**

**ЗА МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ**:

-У питању су:

-МС полуспојнице („полуспојнице¬месингане“) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ цеви;

-МС спојнице („спојке¬месингане“) за спајање ПЕ цеви;

-МС клизне спојнице („клизна спојке¬месингане“) са унутрашњим навојем за уградњу на поцинкованим челичним цевима.

-МС холендери водомера.

-Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.

-Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг.

-На телу трајно уливен лого произвођача.

-Навоји су унутрашњи и спољни у складу са СРПС ИСО 228-1 или одговарајуће (тзв.„цоловни“).

-Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).

-Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“

**Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:**

1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;

2.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће);

3.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2008 или одговарајући за производњу предметних добара;

**Ставке од 83 до 120**

**ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ,ШИБЕР ВЕНТИЛИ И КУГЛАСТИ ВЕНТИЛИ:**

* Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде.
* У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком.
* Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг.
* На телу трајно уливен лого произвођача.
* Вентили се испоручују са металним точковима.
* Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће (тзв. „цоловни“).
* Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“).
* Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“.

**Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:**

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених карактеристика, материјала и димензија;
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 или одговарајуће за производњу предметних добара или одговарајуће .
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће).
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

# *Квалитет*

Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

**Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).**

Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.