**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА**

**ПАРТИЈА 4. Поцинковане цеви ,ПЕ црева и ПВЦ цеви**

**Ставке од 1 до 20**

ПЕ, ПВЦ ЦЕВИ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:

ПЕХД ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ, ПЕ=100, СДР-17, ПН=10:

* 1. Материјал израде полиетилен ПЕ=100, дебљина зица СДР-17, радни притисак ПН=10.
  2. Спољни пречници почев од фи 20, закључно са 110мм у котуру од 200 и/или 100м.
  3. Цеви морају бити видљиво обележене од стране произвођача на сваком дужном метру, са подацима о томе ко је произвођач, који је материјал израде, за који радни притисак су намењене и која је димензија цеви (спољни пречник).

Доставити:

* 1. Атест да се ПЕХД ПЕ=100 цеви производе у складу са СРПС ЕН 12201. ИСО 9001:2008 произвођача.
  2. Домаћа потврда о здравственој исправности.
  3. Каталог произвођача.

# *Квалитет*

Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

**Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).**

Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.