**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА**

##### ПАРТИЈА 6. Репаратурна спојница - куплунг шелна

**Ставке од 1 до 43**

1. Тело спојнице је од прохромског лима АИСИ 304 ,дебљине 1мм,са ојачањима на оба два краја спојнице у виду Л профила од прохромског лима АИСИ 304 дебљине 3мм.

2. Стандардна дужина спојнице је 200мм.Опционо 300мм или 400мм.

3. Вијци су прохромски ,за затезање спојнице су оригинални – фабрички ,са главом димензија М 10х70/60,међусобно повезани осовином за центрирање .

4. Гумена облога унутар спојнице је дебљине 7мм ,тврдоће 10 шора.

5. У квалитету А2 навртке такође прохромске.

6. У квалитету А2,додатно заштићене двоструким премазом на бази тефлона (ПТФЕ)због спречавања фикције

Доставити:

1. Уверење о квалитету.

1. Каталог произвођача.

# *Квалитет*

 Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

**Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).**

 Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.