**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА**

**ПАРТИЈА 3. Спојнице за водовод**

**Ставке од 1 до 26**

УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ТИПА ЗА ДИРЕКТНЕ СПОЈЕВЕ РАЗНИХ ТИПОВА ЦЕВИ (ЛГ, АЦ тип”Ц”, ЧЕЛИК, ПВЦ)

ДН 80, ДН 100, ДН 150, ДН 200, ДН 250.

* Мат. израде тела и притез. прстенова: СРПС ЕН ГЈС-400 или СРПС ЕН-ГЈС-500 (нодуларни лив ГГГ-40 или ГГГ-50).
* Материјал израде заптивки: ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1.
* Вијци у квалитету 8.8, или А2 (ИНОX).
* Вијци одвојени са сваке стране (независно притезање притезних прстенова са обе стране).
* Могућност осне закошености цеви, минимално по 8 степени са обе стране (због слегања терена).

# *Квалитет*

 Добављач је дужан да наручиоцу достави сертификате о квалитету, и важећи стандард ISO 9001 за производњу за водоводни и канализациони материјал који је предмет набавке, назив произвођача и земљу порекла као и узорке које наручилац буде захтевао, чиме се обавезује да ће у току читавог периода испоруке поштовати потребан квалитет и техничке карактеристике тражене према условима дефинисаним одговарајућим стандардима. Сертификати о квалитету биће саставни део Уговора о испоруци водоводног материјала. Сва документа, сертификати и стандарди морају бити на српском језику.

**Наручилац задржава право да, уколико изрази сумњу у испоручени квалитет у току трајања уговора, затражи замену добара или проверу квалитета од надлежне организације или установе (уколико се утврди да добра нису задовољавајућег квалитета све трошкове ће сносити изабрани понуђач).**

 Добављач је дужан да, под истим комерцијално техничким условима дефинисаним у својој Понуди, испоручи и сродне производе који нису наведени у Партији за коју је изабран.